**使用说明文档**

lvgl\_knob\_open\_demo是lvgl旋钮屏基础例程，采用fr8008gp开发。

开发板硬件连接：编码器A接PD3，编码器B接PA7，编码器KEY接PD2

屏幕与芯片引脚接线关系




1、ui转换资源工具详见<https://gitee.com/http1520/lh_img_conver_tools.git>



使用说明

拉取工程所有代码到本地

使用烧录工具freq\_download添加ui资源目录下的测试固件all\_test.bin即可测试功能



2、如果需要更改开机动画文件，将gif文件名后缀改成.bin文件，然后使用freq\_download工具中的选项框里面打开指定文件烧录，再添加动画文件的bin,将flash地址框填入0x100000烧录即可，如果需要更新ui图片文件参考转换工具里面的说明文档，将转换出来的UI\_ALL.bin文件烧录到0x200000的地址。更改烧录指定文件时也要添加程序固件ble\_simple\_peripheral.bin文件。



3、整个工程中涉及三个文件分别是程序固件ble\_simple\_peripheral.bin对应flash起始地址0x00，gif.bin文件对应flash地址0x100000，UI\_ALL文件对应flash地址0x200000，也可以用工具将三个文件打包成一个文件方便烧录使用。<https://gitee.com/http1520/file_hander_tools.git>